#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=5
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32L1
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=TIM2
Mcu.IP3=TIM3
Mcu.IP4=USART1
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32L152R(6-8-B)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PA0-WKUP1
Mcu.Pin1=PA1
Mcu.Pin10=VP_TIM3_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin2=PA2
Mcu.Pin3=PA3
Mcu.Pin4=PA9
Mcu.Pin5=PA10
Mcu.Pin6=PB3
Mcu.Pin7=PB6
Mcu.Pin8=PB7
Mcu.Pin9=VP_TIM2_VS_ClockSourceINT
Mcu.PinsNb=11
Mcu.UserName=STM32L152RBTx
MxCube.Version=4.5.0
MxDb.Version=DB.4.0.60
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SysTick_IRQn=true\:2\:0\:true
NVIC.TIM2_IRQn=true\:0\:0\:true
NVIC.TIM3_IRQn=true\:1\:0\:true
NVIC.USART1_IRQn=true\:5\:0\:true
PA0-WKUP1.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PA0-WKUP1.GPIO_Label=USER_BUTTON
PA0-WKUP1.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PA0-WKUP1.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA0-WKUP1.Locked=true
PA0-WKUP1.Signal=GPIO_Input
PA1.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PA1.GPIO_Label=ENABLE
PA1.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_PP
PA1.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA1.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_VERY_LOW
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Output
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA2.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PA2.GPIO_Label=TX_ENABLE
PA2.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_PP
PA2.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
PA2.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_VERY_LOW
PA2.Locked=true
PA2.Signal=GPIO_Output
PA3.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PA3.GPIO_Label=TX_DATA
PA3.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_PP
PA3.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PA3.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_VERY_LOW
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPIO_Output
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB3.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PB3.GPIO_Label=RX_DATA
PB3.GPIO_Mode=GPIO_MODE_INPUT
PB3.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Input
PB6.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PB6.GPIO_Label=LED_BLUE
PB6.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_PP
PB6.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PB6.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_MEDIUM
PB6.Locked=true
PB6.Signal=GPIO_Output
PB7.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultOutputPP
PB7.GPIO_Label=LED_GREEN
PB7.GPIO_ModeDefaultOutputPP=GPIO_MODE_OUTPUT_PP
PB7.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
PB7.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_MEDIUM
PB7.Locked=true
PB7.Signal=GPIO_Output
PCC.Checker=false
PCC.Family=STM32L1
PCC.MCU=STM32L152R(6-8-B)Tx
PCC.MXVersion=4.8.0
PCC.PartNumber=STM32L152RBTx
PCC.Seq0=0
PCC.SubFamily=STM32L151/152
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.6
ProjectManager.AskForMigrate=false
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=2
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32L152RBTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_L1 V1.0.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Test1.ioc
ProjectManager.ProjectName=Test1
ProjectManager.TargetToolchain=EWARM 7.20
ProjectManager.ToolChainLocation=
RCC.AHBFreq_Value=32000000
RCC.APB1Freq_Value=32000000
RCC.APB1TimFreq_Value=32000000
RCC.APB2Freq_Value=32000000
RCC.APB2TimFreq_Value=32000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=32000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=32000000
RCC.HSE_VALUE=24000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.IPParameters=MSI_VALUE,PLLMUL,RTCFreq_Value,LSI_VALUE,FamilyName,APB1TimFreq_Value,PWRFreq_Value,APB2Freq_Value,USBOutput,HCLKFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,TIMFreq_Value,AHBFreq_Value,MCOPinFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,LSE_VALUE,APB1Freq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,RTCHSEDivFreq_Value,TimerFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,APB2TimFreq_Value
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=37000
RCC.MCOPinFreq_Value=32000000
RCC.MSI_VALUE=2097000
RCC.PLLCLKFreq_Value=32000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL4
RCC.PWRFreq_Value=32000000
RCC.RTCFreq_Value=37000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=12000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=32000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TIMFreq_Value=4000000
RCC.TimerFreq_Value=4000000
RCC.USBOutput=32000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=64000000
TIM2.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1
TIM2.IPParameters=ClockDivision,TIM_MasterOutputTrigger,Prescaler,Period
TIM2.Period=10
TIM2.Prescaler=31
TIM2.TIM_MasterOutputTrigger=TIM_TRGO_UPDATE
TIM3.IPParameters=TIM_MasterOutputTrigger,Prescaler,Period
TIM3.Period=1000
TIM3.Prescaler=31
TIM3.TIM_MasterOutputTrigger=TIM_TRGO_UPDATE
USART1.BaudRate=38400
USART1.IPParameters=OverSampling-Asynchronous,BaudRate
USART1.OverSampling-Asynchronous=UART_OVERSAMPLING_8
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM2_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM2_VS_ClockSourceINT
VP_TIM3_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM3_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM3_VS_ClockSourceINT
board=
